****

|  |
| --- |
| Qualitätshandbuch der Praxis Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Checkliste Dampf-Sterilisator Fehlermeldungen** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fehlermeldung** | **Maßnahme** | **Fehler behoben** | **nicht behoben** |
| Überhitzung | Gerät abkühlen lassen |  |  |
| Speisewasser schlecht | Kein Start des Dampf-Sterilisators bei unzureichender Wassermenge. Wasser nur mit VE-Wasser (vollentsalztem Wasser) auffüllen. KEIN Leitungswasser! |  |  |
| Altwasser ablassen | Altwasser ablassen |  |  |
| Sterilisationszyklus abgebrochen | Ursache finden und beheben |  |  |
| Drucker nicht bereit | Papierrolle kontrollieren |  |  |
| Tür nicht richtig verschlossen | Tür richtig verschließen |  |  |
| Stromausfall | Netzstecker und Sicherung kontrollieren |  |  |
|  |  |  |  |

Alle Fehler behoben?

Sterilsiervorgang kann beginnen.

Name Sterilgutassistent\*in: Datum: Unterschrift:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erstellt von:****Datum:** | **Geprüft von:****Datum:** | **Version:** | **CL Dampf-Sterilisator Fehlermeldungen.docx****Seiten: 1** |